Rocrail mit z21 Zentrale - Konfiguration

Inhalt:

[Steuerung mit Rocrail über die z21Arduino Nachbau Zentrale 2](#_Toc80626761)

[Info Links 3](#_Toc80626762)

[Ausbaustufen 4](#_Toc80626763)

[Rocrail Konfiguration mit z21 Nachbau Zentrale auf Windows 10 5](#_Toc80626764)

[Umstieg von Rocrail x32 auf Rocrail. zip x64 5](#_Toc80626765)

[Rocrail Sicherung: 6](#_Toc80626766)

[Rocrail Gleisplan: 7](#_Toc80626767)

[Aufbau und Hürden des Automatik Betriebs 8](#_Toc80626768)

[Rückmelder Infos: 9](#_Toc80626769)

[Rocview: Menü 10](#_Toc80626770)

[Rocview Eigenschaften - Rocview.ini 11](#_Toc80626771)

[Rocrail Eigenschaften – Rocrail.ini 14](#_Toc80626772)

[Konfiguration der 1. z21 Steuerung 17](#_Toc80626773)

[Konfiguration der 2. z21 Steuerung nur zum Fahren 17](#_Toc80626774)

[Konfiguration der Lokomotiven 20](#_Toc80626775)

[Definition eines Rückmelder 26](#_Toc80626776)

[Konfiguration einer Weiche 30](#_Toc80626777)

[Konfiguration der Blöcke 35](#_Toc80626778)

[Konfiguration der Fahrstraßen 39](#_Toc80626779)

[Rocrail Decoder Programmierung 43](#_Toc80626780)

[Anhang: 44](#_Toc80626781)

[Info Decoder Reset: 44](#_Toc80626782)

[Kürzel in der Plan-Datei: C:\Eisenbahn\Rocrail\MyPlan\Myplan.xml 44](#_Toc80626783)

# Steuerung mit Rocrail über die z21Arduino Nachbau Zentrale

Zum Einsatz kommen nur Weichen mit Endkontaktabschaltung, bestehende Weichentaster   
(mit „LED-Rückmeldung“), erweitert um Weich88N <https://www.digital-bahn.de/bau_s88n/weich88-n_2v7.htm> Weichensteuerungsmodule, gesteuert von einem Windows XP / Win10 Rechner mit der freien Software Rocrail. <https://wiki.rocrail.net/doku.php?id=german>

Alle Weichen können weiterhin von Hand, oder über die Weichentaster, oder über den PC mit Rocrail gesteuert werden, der reale Weichenstatus wird **immer** im Rocrail **Gleisplan richtig** angezeigt.

Die Rocrail Steuerung kann von mehreren Rechnern mit **Rocrail** erfolgen, dies können Windows XP – Windows 10 oder Linux Rechner sein. Auch die Steuerung über zusätzliche Android Smartphone mit APP Rocrail **andRoc** <https://wiki.rocrail.net/doku.php?id=androc-intro-de> über WLAN zu Rocrail Server ist möglich.

**Steuerung der Weichen**: Ich bevorzuge einen Windows Rechner (mit **Rocrail Server** und **Rocview**), zusätzlich verwende auf weiteren XP / Windows 10 nur **Rocview** über LAN TCP Port 8051 (oder WLAN) verbunden zum **Rocrail Server** zur Anzeige und Steuerung der Weichen.

Mit Rocrail kann natürlich auch die Steuerung der Loks erfolgen, ich aber steuere momentan meine Loks noch herkömmlich mit mehreren ROCO Lokmäuse / Handreglern, ich finde dieses wesentlich praktischer.

* Alle Gleise sind **elektrisch miteinander verbunden**, keine Gleistrennungen, Ausnahme an der Kehrschleife.
* **RailCom** als Rückmeldung wird (noch) nicht verwendet.
* Signale und Oberleitungen werden nicht verwendet.
* Rocrail Automatik Betrieb ist möglich.

## Info Links

1. **Z21** Arduino Zentrale: <http://pgahtow.de/wiki/index.php?title=Zentrale>

**Rocrail**: (Server) <http://wiki.rocrail.net/doku.php?id=german>

RocView (Client) ist als Komponente in Rocrail enthalten.

Roco 10761 über RS232 zum PC: <https://wiki.rocrail.net/doku.php?id=roco-booster-de> veraltet

Rocrail Android: andRoc <https://wiki.rocrail.net/doku.php?id=androc-intro-de>

Rocrail Download <https://wiki.rocrail.net/rocrail-snapshot>

**S88 Bus:**

S88-N Bus Norm: <http://www.s88-n.eu/>

**Weich88-N** Module: <https://www.digital-bahn.de/bau_s88n/weich88-n.htm>

<https://www.digital-bahn.de/bau_s88n/weich88-n_2v7.htm>

**Weichen:**

RocRail Weichenadresse = Weichenadressen bei ROCO + 4

Info Link: [https://www.digital-bahn.de/info\_bau/schaltdekoder.htm#multimaus](https://www.digital-bahn.de/info_bau/schaltdekoder.htm" \l "multimaus)

Unterstützte Weichen: <https://www.digital-bahn.de/info_kompo/weichenantriebe.htm>

**DCC Decoder Programmierung:**

DCC Lokdecoder programmieren <https://jo-fri.github.io/Eisenbahn/ProLok/index.html>

ProLok Software <https://jo-fri.github.io/Eisenbahn/ProLok/Bahn/download/prolok.zip>

## Ausbaustufen - Historie

2002 Eisenbahn Baubeginn mit Roco ICE und Lokmaus 2

Eisenbahn Aufbau mit Weichentasten

2010 Roco Multi Maus

2011-09 Rocrail mit DDX Software Zentrale auf Windows XP

2012 Rocrail Gleisplan – Steuerung der Weichen / Rückmeldung über S88-N Bus

2013 Rocrail zusätzlich über WLAN auf Windows 8 Tablet

2014 Erweiterung um S88-N Weichensteuerungen

2017 Arduino DCC Decoder – Servo, Wilde Maus Steuerung, Lichtsteuerung

2018-02 Nachbau der Arduino Mage Z21 Zentrale

2018-05 Wechsel von Rocrail DDX Zentrale auf Z21 Zentrale, Windows XP

2018-09 Optische Rückmelder über S88-n Bus

2019-03 Wechsel von Windows XP auf Windows 10

2019-04 Rocrail erster automatischer Betrieb mit Rückmeldern

2020 Rocrail Automatik Betrieb, zufälliges Fahren mehrerer Loks / schalten der Weichen  
2020-03 z21 Aktualisierung von V480 auf V483

2020-07 zum Test Betrieb mit zwei z21 Steuerungen, Funktionen Weichen / Fahren aufgeteilt

2020-08 Rocrail Wechsel von Rocrail x32 auf x64 mit .ZIP Installation

2021-08 Durch neuere Rocrail Version, neue Art der Weichenadressierung

## Rocrail Konfiguration mit z21 Nachbau Zentrale auf Windows 10

**Rocrail**

Download Link: <http://rocrail.net/software/rocrail-snapshot/>

Installation unter D:\Eisenbahn\Rocrail\ ..\Rocrail\_x64\

Rocrail-2898.exe 2011-09

Rocrail-13821-win32.exe 2018-04

Rocrail-15503-win32.exe 2019-06

Rocrail-952-Windows-WIN64.zip 2020-08

Umstieg von Rocrail x32 auf Rocrail. zip x64 24.08.2020

Auspacken der **Rocrail-**952**-Windows-WIN64.zip** in das leere Verzeichnis:   
D:\Eisenbahn\**Rocrail\_x64**\

Übernahme der Rocrail x32 Verzeichnisse/Dateien nach x64

copy D:\Eisenbahn\Rocrail\Lizenz D:\Eisenbahn\Rocrail\_x64\Lizenz

copy D:\Eisenbahn\Rocrail\MyPlan D:\Eisenbahn\Rocrail\_x64\MyPlan

copy D:\Eisenbahn\Rocrail\MyLokBilder D:\Eisenbahn\Rocrail\_x64\MyLokBilder

copy D:\Eisenbahn\Rocrail\rocview.ini D:\Eisenbahn\Rocrail\_x64\bin\rocview.ini

**Programm Start - Rocrail Aufruf: D:\Eisenbahn\Rocrail\_x64\bin\rocview.exe**

Das Script „desktoplink.cmd“ habe ich nicht benötigt.

Fehlermeldung: kein SVG- Thema gefunden; Rocview-SVG Einstellung überprüfen.

Konfiguration Rocview SVG:

Thema 1 D:\Eisenbahn\Rocrail\_x64\svg\themes\SpDrS60

Thema 2 D:\Eisenbahn\Rocrail\_x64\svg\themes\Accessories

Thema 3 D:\Eisenbahn\Rocrail\_x64\svg\themes\Roads

Konfiguration Rocrail - RocWeb

Einträge sind für das Handy APP andRoc nötig, sonst wird kein Gleisplan angezeigt

D:\Eisenbahn\Rocrail\_x64\svg\themes\SpDrS60

D:\Eisenbahn\Rocrail\_x64\svg\themes\Accessories

D:\Eisenbahn\Rocrail\_x64\svg\themes\Roads

Detalierte Konfiguration Rocview / Rocrail Pfade, ... anpassen, diese Doku, siehe unten …

**Rocview** Eigenschaften:

Alt C:\Users\Win10\Documents\Rocrail nicht verwendet

Rocrail D:\Eisenbahn\Rocrail\_x64  
Rocview.ini: D:\Eisenbahn\Rocrail\_x64\bin\rocview.ini

Arbeitsbereich: D:\Eisenbahn\Rocrail\_x64\MyPlan\

Rocrail.ini D:\Eisenbahn\Rocrail\_x64\MyPlan\rocrail.ini

Backup: D:\Eisenbahn\Rocrail\_x64\MyPlan\backup\

Lokbilder unter: D:\Eisenbahn\Rocrail\_x64\MyLokBilder\

Die Lokomotiven Bilder müssen immer nach rechts fahren

Lokbilder Format: 230 x 80 Pixels in der .png Datei max. 50Kb

**Rocrail Server** Configuration: D:\Eisenbahn\Rocrail\_x64\MyPlan\rocrail.ini z21

**Z21 Info :**

Z21 Type: Z21b black (2013), Firmware=1.32 V4.80

Z21 Serial Nummer 6901

Z21 Firmware Version (V1.30 (192.168.2.111) z21 V4.80 bis 02-2020)

00 00 00 00 00 6A 69 66 9A AA

V1.32 (192.168.2.111) z21 V4.83 ab 03-2020

00 00 04 28 00 00 AA 66 95 AA

## Rocrail Sicherung:

Eisenbahn Rechner: Win10 Rocrail mit Z21 Zentrale

Wichtige Dateien sollten gesichert werden:

D:\Eisenbahn\Rocrail\_x64\MyPlan\**MyPlan.xml** <plan>.xml

D:\Eisenbahn\Rocrail\_x64\MyPlan\**rocrail.ini**

D:\Eisenbahn\Rocrail\_x64\**rocview.ini**

Sicherung/Kopie von D:\Eisenbahn\Rocrail\_x64\ 🡪

D:\Z21\_Stick\Eisenbahn\Rocrail\Rocrail\_Sicherung\2020-08\_D\_Eisenbahn\_Rocrail\_x64.zip \

Win13: S:\SW\_G\Softinst\\_Software\Eisenbahn\Rocrail\Rocrail\_Sicherung\

## Rocrail Gleisplan:

Auf der linken Seite (rote/grüne Punkte) wurden die Rückmelder definiert

R001 - R040 40x optische Gleis Rückmelder V1

R041 - R096 56x Weich88N 7 Module mit je 8 Weichen Rückmelder

R097 - R136 40x optische Gleis Rückmelder V2

Die Weiche mit dem roten Hintergrund steht anders als es Rocrail erwartet, diese wurde von Hand umgestellt.



## Aufbau und Hürden des Automatik Betriebs

Erster Start des Automatik Betriebs, eine Lok in einen Block setzten, Lok starten und nichts passiert. Server-Meldung: "No destination found"

**Ursachen:**


* Die E-Locks fahren nicht, weil die Strecke nicht elektrifiziert ist. (Oberleitung)   
  Lösung: alle Loks als „Diesel- oder Dampf Lok“ definieren.  
  Bessere Lösung: In den Blöcken 🡪Einstellungen muss *Elektrifiziert (Fahrleitung)* an sein.  
  Nur bei gesetzter Option dürfen [**Loks mit Antriebsart "Elektrisch"**](https://wiki.rocrail.net/doku.php?id=loc-details-de#antriebsart) diesen Block im Automodus befahren.
* Bei manchen Blöcken  die „**Einfahrtseite des Blocks tauschen“** ist siehe: <https://wiki.rocrail.net/doku.php?id=blockenterside-de>
* Bei allen Lokomotiven: Tabellen – Lokomotiven – **Einzelheiten - BBT** setzen
* falsche Richtung bei einigen Loks: <https://wiki.rocrail.net/doku.php?id=direction-de>
* Die Lokomotiven Bilder müssen immer nach rechts fahren.
* Die Bremsverzögerung CV4 in den Decodern ist bei allen Loks auf 1, ausgeschalten.
* Sporadische Fehlermeldung "**Ghost train in block"**   
  Lösung: RocRail von XP Rechner 1 GHz CPU auf leistungsfähigeren Windows 10 Rechner umgezogen. [https://forum.rocrail.net/viewtopic.php?f=46&t=17967](https://deref-web-02.de/mail/client/U8LzePqC9VE/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fforum.rocrail.net%2Fviewtopic.php%3Ff%3D46%26t%3D17967" \t "_blank)
* Win10: [wurde eine Weiche von Hand umgeschaltet, wurde diese **Weiche rot** hinterlegt angezeigt](https://forum.rocrail.net/viewtopic.php?f=45&t=18174#p199853). Lösung: [https://forum.rocrail.net/viewtopic.php?f=45&t=18174](https://deref-web-02.de/mail/client/U8LzePqC9VE/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fforum.rocrail.net%2Fviewtopic.php%3Ff%3D45%26t%3D18174)
* Zu "XpressNet pausiert" Ursache gefunden.   
  Ursache ist das Schalten der Weichen, im näheren Abstand bis ca. 1 Meter zur z21 Steuerung, das Schalten weiter entfernter Weichen stört nicht. Lösung: pullup/pulldown Abschlusswiderstande in den MAX485 Bus eingebaut. (siehe Plan)
* Durch neue Rocrail Version, eine andere Art der Weichen Adressierung.


## Rückmelder Infos:

FALL A:  
--->-- ENTER --->---- IN  
  
1. Rocrail reagiert auf das ENTER Ereignis. Es ist dabei unerheblich wie oft der ENTER ausgelöst wird, das erste Mal zählt.  
  
2. In Folge wird der in diesem Block zugeordnete IN Melder erwartet. Es ist hierbei ebenso unerheblich, wie oft dieser ausgelöst wird oder auch bereits verlassen wurde. Das erste Ereignis zählt.  
  
3. die Distanz zwischen den Meldern ist aus Sicht der Software ebenso unerheblich, betrieblich betrachtet sollte natürlich der Zug in den Block passen.  
Hat aber nichts mit der Position der Melder zu tun. Beispiel: ein Block ist mit 300cm Länge definiert, der ENTER Melder kann durchaus auch nur 100cm vor dem IN Melder positioniert sein. Dann ist halt der Bremsweg kürzer.  
  
Ein Ghost tritt dann auf, wenn sich ein nicht erwarteter Melder meldet, ein ENTER Melder ohne aktiver Fahrstrasse dorthin oder ein IN Melder ohne vorherigem ENTER Ereignis.  
  
FALL B:  
---> --IN --->--- ENTER  
  
1. Ein Zug verlässt einen Block und löst den nächsten ENTER aus. Die Strecke zwischen IN und ENTER kann beliebig kurz sein, ich habe auf der Anlage an einigen Stellen nur eine Weiche dazwischen, auf der (geplanten) Gleiswendel werden die Blöcke unmittelbar aneinandergereiht. Es sollte nur sichergestellt sein, dass der Zug nicht das folgende ENTER Ereignis auslöst wenn die Fahrstrasse noch nicht gelegt ist (das berühmte "Durchrutschen").

# Rocview: Menü

Link: <https://wiki.rocrail.net/doku.php?id=rocgui-menu-de#zeige_anstehende_weichen>


 

***Zeige anstehende Weichen*** und ***Zeige gesperrte Weichen*** aktiviert, damit diese rot / rosa angezeigt werden.


## Rocview Eigenschaften - Rocview.ini

Info: <https://wiki.rocrail.net/doku.php?id=rocgui-config-de>

Rocview - **Allgemein**



Rocview - **Path**



Arbeitsbereich: D:\Eisenbahn\Rocrail\_x64\MyPlan

Bildverzeichnis: D:\Eisenbahn\Rocrail\_x64\MyLokBilder

Lokbilder Verzeichnis: **images**: 230 x 80 Pixels in der .png Datei max. 50Kb, max. 256 Farben

Rocview - **Trace**




Rocview - **Programmieren**



Default für Programieren nur CV lesen/schreiben: 1,2,3,4,5,6,29 bei Programiern „SaveAll“

Rocview - **SVG**



Mit . Default Wert, wird der Gleisplan nicht angezeigt

Rocview - **Gamepad**



Rocview - **MIC**



Rocview - **Tastaturkürzel**



# Rocrail Eigenschaften – Rocrail.ini

Info: <https://wiki.rocrail.net/doku.php?id=rocrailini-gen-de>


1. Rocrail - **Allgemein**: Gleisplan: MyPlan.xml

.\Rocrail\_x64\MyPlan\Rocral.ini



Bildverzeichnis: images .\Rocrail\_x64\MyLokBilder\ wird unter RocView\Path gesetzt

Rocrail - **Trace**



Empfehlung: alle Traces aus


Rocrail – **Dienst**




Client Port: **8051** für **Androc** auf Android Handy oder andere Windows Rechner mit **Rocview**

Rocrail – **Automatik**

Info: <https://wiki.rocrail.net/doku.php?id=rocrailini-automode-de>



Rocrail - **Zentrale**



ein aus ein aus

Schnittstellenkennung: **Z21** für die **erste** Zentrale

Bei Hostname muss die IP-Adresse**: 192.168.2.111** der Z21 Steuerung eingetragen werden,   
der Port**: 21105** wird nicht geändert.




Schnittstellenkennung: **Z21-Fahren** für die **zweite** Zentrale

Bei Hostname muss die IP-Adresse**: 192.168.2.112** der Z21 Steuerung eingetragen werden,   
der Port**: 21105** wird nicht geändert. Lokomotiven wird bei beiden Zentralen angehakt um die Rückmeldung zusätzlicher Roco LokMaüse anzuzeigen.

## Konfiguration der 1. z21 Steuerung

Z21 über das WEB Interface: <http://192.168.2.111>



2018-09 **12** Rückmelder Module (mal 8 sind 96 S88-N Rückmeldungen)


2018-11 **17** Rückmelder Module (mal 8 sind 136 S88-N Rückmeldungen)

Es werden die IP-Adresse und Anzahl der S88 Rückmelde Module konfiguriert.

Siehe Doc : ***…****\Eisenbahn\Arduino\Z21\My\My\_Z21\_Arduino\_Zentrale.docx*

## Konfiguration der 2. z21 Steuerung nur zum Fahren


Z21-Fahren über das WEB Interface: <http://192.168.2.112>




Nur die IP-Adresse: 192.168.2.112.

Keine s88-N Rückmelder

Rocrail - **R2Rnet**



Rocrail - **Gleiplan Analyser / Router**



Zusätzlich: *Rückmelder zu Blöcken zuordnen* und *Rückmelderzuordnung in allen Blöcken löschen.*

*Bereinigung inkonsistenter Einträge* wird nach einmaliger Verwendung wieder gelöscht.

Rocrail - **RocWeb**



Einträge sind für das Handy APP androc nötig, sonst wird kein Gleisplan angezeigt

D:\Eisenbahn\Rocrail\_x64\svg\themes\SpDrS60

D:\Eisenbahn\Rocrail\_x64\svg\themes\Accessories

D:\Eisenbahn\Rocrail\_x64\svg\themes\Roads

Rocrail - **Finder**




Rocrail - **Befehls-Zuordnung**



## Konfiguration der Lokomotiven

Tabellen – Lokomotiven **- Übersicht**




Tabellen – Lokomotiven - **Allgemein**



Lokbilder Format: 230 x 80 Pixels in der \*.png Datei max. 50Kb

Tabellen – Lokomotiven - **Schnittstelle**




Schnittstellenkennung: **Z21-Fahren** (2. Z21 Steuerung)

Hier DCC Adresse **17**, für alle Lok’s werden **28** Fahrstufen verwendet

Tabellen – Lokomotiven - **Geschwindigkeit**




Tabellen – Lokomotiven - **Einzelheiten**



Blockwartezeit auf 5 Sek. BBT und Reduziere Geschwindigkeit bei Enter   
bei allen Lokomotiven setzten

Tabellen – Lokomotiven - **Funktionen**



Tabellen – Lokomotiven - **Mehrfachtraction**



Tabellen – Lokomotiven -**CV**



Muster zum Import ; <https://wiki.rocrail.net/doku.php?id=loc-cv-de>

L/S CV WERT BESCHREIBUNG

L 1 17 Adresse

L 2 10 Startspannung

Tabellen – Lokomotiven - **BBT**



Benutze: auf Geschwindigkeit geändert

Tabellen – Lokomotiven - **SBT**



Tabellen – Lokomotiven - **BAT**




Tabellen – Lokomotiven **- Kalibrieren**



## Definition eines Rückmelder


Tabellen – Rückmelder - **Übersicht**




Tabellen – Rückmelder **- Allgemein**

Name der Rückmelder: hier **R015** (R001 – R040 und R007 – R136 sind **Gleis Rückmelder**)

Name der Rückmelder: hier z.B. R048 (R041 – R096 sind **Weichen Rückmelder**)





Unter Kennung: R048

Tabellen – Rückmelder - **Schnittstelle**



Schnittstellenkennung: bei allen Rückmeldern ist **Z21** (1. Z21 Steuerung )

Hier wurde die Adresse **48** des Rückmelders eingetragen, Bus bleibt 0.

Tabellen – Rückmelder - **Verkabelung**



Tabellen – Rückmelder - **GPS**



Tabellen – Rückmelder - **Statistik**



Tabellen – Rückmelder – **Verwendung**

Verwendung bei Weichen Rückmelder wird nichts angezeigt



Verwendung bei Gleis Rückmelder wird der Block angezeigt




Optischer infraroter Rückmelder TCRT5000 siehe s88-N 40 Rückmelder Modul



## Konfiguration einer Weiche

Info: <https://wiki.rocrail.net/doku.php?id=switch-index-de>

Tabellen – Weichen **- Übersicht**


Vor der Weichenkonfiguration müssen die Rückmelder definiert sein.   
Unter den Punkten: Steuerung, Herzstück, Gleistreiber und Verwendung sind keine Änderungen nötig.

Tabellen – Weichen **-Allgemein: Kennung** Name der Weiche z.B.: W008



Tabellen – Weichen - S**chnittstelle**

**Alt: Folgende Weichenadressierung war bis Rocrail Version min. 2.1.1453 gültig.!**

****

Schnittstellenkennung: bei allen Rückmeldern **Z21** (1. Z21 Steuerung)   
Knoten-ID / Bus: bleibt 0, Protokoll: NMRA-DCC


alt: DDX Zentrale verwendet Port: Adresse: immer 0, unter Port: DCC Adresse der Weiche, hier 8

Z21 Zentrale: verwendet Adresse Adresse 12 (Port +4) unter Port: DCC Adresse der Weiche, hier 8

Die ROCO Weichenadresse ist immer DCC + 4 also 8 + 4 = ROCO Weichenadresse 12


Tabelle mit Rückmelder, Adresse, Port siehe: …***\Eisenbahn\Rocrail\S88-DCC\_Rocrail\_Adressen.xls***

**Folgende Weichenadressierung ist ab Rocrail Version min. 2.1.1647 und neuer gültig! 08.2021**



Z21 Zentrale: Als Port muss 0 immer verwendet werden, bei der Adresse muss +4 addiert werden.  
hier Weiche 008 (+4) wird Weichenadresse 12

Tabelle mit Rückmelder, Adresse, Port siehe: …***\Eisenbahn\S88-Weichen-Rückmelder.xlsx***

Tabellen – Weichen - **Verkabelung** 

Unter Verkabelung wurden die beiden s88 Rückmelder eingetragen. R\_048 und R\_047

Tabellen – Weichen **-Steuerung**




Tabellen – Weichen **-Herzstück**



Tabellen – Weichen **-Gleistreiber**



Tabellen – Weichen **-**Verwendung




Unter Verwendung werden (automatisch) die Blöcke eingetragen für die Weiche eingetragen.


## Konfiguration der Blöcke

Info: <https://wiki.rocrail.net/doku.php?id=block-gen-de>

Tabellen – Block **– Übersicht**



Tabellen – Block **– Allgemein**



Alle Blöcke Elektrifiziert, sonst fahren keine E-Loks auf dem Gleis

Tabellen – Block **– Signale**




Ich verwende keine Signale

Tabellen – Block **– Einzelheiten**




Wartedetails Zufall Max. von 30 auf 10 Sec.


Tabellen – Block **– Fahrstraßen**



Tabellen – Block **– Schnittstelle**




Tabellen – Block **– Berechtigungen**




Tabellen – Block **– Statistik**



## Konfiguration der Fahrstraßen

Tabellen – **Fahrstraßen** folgende Tabellen werden automatisch erzeugt 

Tabellen – Fahrstraßen**- Allgemein**



Tabellen – Fahrstraßen**- Geschwindigkeit**



Tabellen – Fahrstraßen**- Befehle**



Tabellen – Fahrstraßen**- Rückmelder**



Tabellen – Fahrstraßen**- Berchtigungen**



Tabellen – Fahrstraßen**- Bedingungen**



Tabellen – Fahrstraßen**- Verkabelung**



# Rocrail Decoder Programmierung

Lokdecoder programmieren mit RocRail, mit Z21 Zentrale

- Rocrail Starten

- Gleispannung aus (PT on = Power off Rocrail) ist egal

- PT-on Programiergleis ein, Direct auswählen

Infos: PT Programmiergleis: <https://wiki.rocrail.net/doku.php?id=pt-de>



- Export: Decoder C:\Eisenbahn\Rocrail\Decoder\22\_Decoder.csv

# Anhang:

## Info Decoder Reset:

**Tams LD-G-5 CV#9 255  
Tams LD-G-7 CV#9 255   
Tams LD-G-21 CV#8 255 oder 8  
  
Lenz CV#1 255**

## Kürzel in der Plan-Datei: C:\Eisenbahn\Rocrail\MyPlan\Myplan.xml

Kürzel Object Objekt (de) MyPlan

bk block Block bk001 – bk031

co output Ausgang

fb feedback Rückmelder R001 - R136

lc locomotive Lokomotive 03 - … 25

sb staging block Aufstell-Block

seltab fiddle yard FiddelYard

sg signal Signal

sw switch Weiche W003- W030, (10, 11, 14 manual)

tk track Gleis

tt turntable Drehscheibe

tx text Text